Segment diamentowy do tarcz to element tnący stosowany w tarczach diamentowych (piłach diamentowych) do cięcia twardych materiałów, takich jak beton, kamień, granit, asfalt czy ceramika.
Co to jest segment diamentowy?
Segment diamentowy to mały bloczek (zwykle prostokątny lub trapezowy) wykonany z mieszanki proszków metalicznych i syntetycznych diamentów. Diamenty są osadzone w spoiwie metalicznym, które stopniowo się zużywa, odsłaniając nowe kryształy diamentu – dzięki temu tarcza "samoostrzy się" podczas pracy.
Segmenty są przyspawane (często laserowo) do stalowego korpusu tarczy, tworząc jej krawędź tnącą. W tarczach segmentowych występują przerwy między segmentami, co zapewnia lepsze chłodzenie (powietrzem lub wodą) i odprowadzanie pyłu.
Rodzaje tarcz z segmentami diamentowymi
· Segmentowe — Do szybkiego cięcia betonu, cegły, kostki brukowej. Przerwy między segmentami ułatwiają odprowadzanie ciepła i urobku.
· Turbo — Segmenty ząbkowane lub bez przerw – uniwersalne, szybsze cięcie z dobrą precyzją.
· Ciągłe — Bez przerw, do precyzyjnego cięcia glazury, gresu (mniej odprysków).
Segmenty diamentowe są też sprzedawane osobno do regeneracji lub produkcji tarcz (np. do cięcia granitu czy piaskowca).
Oto kilka przykładów wizualnych segmentów i tarcz segmentowych:
Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania tarcz z segmentami diamentowymi
Tarcze diamentowe segmentowe są przeznaczone do cięcia twardych materiałów (beton, asfalt, kamień, ceramika). Ich prawidłowe i bezpieczne użytkowanie jest kluczowe, aby uniknąć wypadków, uszkodzeń narzędzia lub materiału. Zawsze przestrzegaj normy europejskiej EN 13236 dotyczącej bezpieczeństwa narzędzi diamentowych oraz zaleceń organizacji oSa (Organization for the Safety of Abrasives). Producentów zalecających te standardy uznaje się za gwarantujących najwyższe bezpieczeństwo.
1. Przed rozpoczęciem pracy
· Sprawdź tarczę: Przed każdym użyciem obejrzyj tarczę pod kątem pęknięć, deformacji, uszkodzonych segmentów diamentowych lub rdzenia stalowego. Nie używaj uszkodzonej tarczy – grozi to rozerwaniem podczas pracy.
· Dobór tarczy: Użyj tarczy przeznaczonej do konkretnego materiału (np. segmentowa do betonu/asfaltu) i metody cięcia (na mokro lub na sucho). Sprawdź oznaczenia kolorystyczne i piktogramy na tarczy.
· Montaż:
· Kierunek obrotów musi zgadzać się ze strzałką na tarczy.
· Nie powiększaj otworu montażowego ani nie siłuj tarczy na wrzeciono.
· Dokręć nakrętkę zgodnie z instrukcją maszyny, ale bez nadmiernej siły.
· Maszyna: Używaj tylko urządzeń spełniających dyrektywy CE, z prawidłowo zamontowanymi osłonami. Nigdy nie zdejmuj osłony tarczy!
2. Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
Zawsze stosuj pełne wyposażenie ochronne – cięcie generuje pył krzemionkowy (rakotwórczy), iskry, hałas i odpryski.
Okulary ochronne lub gogle (obligatoryjne).
· Ochronniki słuchu (hałas powyżej 85 dB).
· Maska przeciwpyłowa (FPP2 lub wyższa, zwłaszcza przy cięciu na sucho).
· Rękawice robocze, obuwie ochronne z noskiem stalowym.
· Odzież przylegająca (bez luźnych elementów).
3. Podczas pracy
· Nie przekraczaj maksymalnej prędkości obrotowej (podanej na tarczy w m/s lub obr/min).
· Chłodzenie:
· Na mokro: Zapewnij stały dopływ wody – chłodzi tarczę i redukuje pył.
· Na sucho: Rób przerwy co 60–90 sekund (ok. 30 sekund na biegu jałowym) na chłodzenie powietrzem. Unikaj przegrzania (objawy: niebieskie przebarwienia rdzenia).
· Technika cięcia:
· Nie naciskaj nadmiernie – tarcza powinna ciąć "sama" (swobodne skrawanie).
· Cięcie proste tylko – nie tnij łuków ani nie szlifuj bokiem tarczy.
· Nie stój w linii obrotów tarczy.
· Unikaj: Zapychania segmentów, nierównego zużycia, cięcia materiałów niezgodnych z przeznaczeniem tarczy.
4. Po pracy
· Wyłącz maszynę i poczekaj, aż tarcza całkowicie się zatrzyma.
· Przechowuj tarczę w suchym, stabilnym miejscu, bez ekstremalnych temperatur.

