
Informacje bezpieczeństwa użytkowania kleju poliestrowego do kamienia Tenax
Klej poliestrowy firmy Tenax (np. modele Solido, Liquido, Transparent, Thassos, Nitor) to dwuskładnikowy (klej + utwardzacz) produkt na bazie żywicy poliestrowej, przeznaczony do klejenia, szpachlowania i rekonstrukcji kamieni naturalnych (granit, marmur, trawertyn) oraz aglomarmurów. Stosowany m.in. do montażu akcesoriów nagrobnych (ramki, litery, aniołki) na nagrobkach.
Po utwardzeniu klej jest trwały, odporny na warunki atmosferyczne (mróz, deszcz, UV) i bezpieczny – nie uwalnia szkodliwych substancji, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia odwiedzających cmentarz.
Bezpieczeństwo po utwardzeniu (na nagrobku)
· Nietoksyczny i stabilny: Utwardzony klej nie emituje lotnych związków, nie zawiera wolnego styrenu ani innych szkodliwych substancji w ilościach zagrażających zdrowiu.
· Bezpieczny kontakt: Sporadyczne dotykanie (np. podczas wizyt na cmentarzu) nie powoduje ryzyka alergii czy podrażnień.
· Trwałość zewnętrzna: Nie pęka, nie żółknie znacząco, zachowuje przyczepność przez lata – elementy nagrobne pozostają stabilne.
Bezpieczeństwo podczas aplikacji i użytkowania produktu
Klej jest produktem chemicznym – wymaga ostrożności podczas mieszania i nakładania (nie dotyczy gotowego nagrobka):
· Zagrożenia:
· Zawiera styren (lotny, łatwopalny, drażniący drogi oddechowe, skórę i oczy).
· Utwardzacz (nadlenek) może powodować podrażnienia i reakcje alergiczne.
· Ryzyko pożaru – łatwopalny.
· Możliwe działanie rakotwórcze/reprodukcyjne (ostrzeżenia Prop 65 w USA dla niektórych produktów).
· Środki ostrożności (zawsze czytaj kartę charakterystyki – SDS dostępną na tenax.it lub u dystrybutora):
· Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu lub na zewnątrz.
· Używaj środków ochrony indywidualnej: rękawice nitrylowe, okulary ochronne, maska przeciwpyłowa/organiczna.
· Unikaj kontaktu ze skórą i oczami – w razie kontaktu przemyj wodą.
· Nie wdychaj oparów.
· Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu (18–25°C), z dala od źródeł ognia.
· Nie zwróć niewykorzystanej mieszanki do opakowania.
· Zalecenia montażu na nagrobku:
· Powierzchnie muszą być czyste, suche i odtłuszczone.
· Mieszaj klej z utwardzaczem w proporcji 100:2–3% (dokładnie wg instrukcji modelu).
· Montaż wykonaj profesjonalny kamieniarz – zapewnia stabilność i bezpieczeństwo (zgodność z regulacjami cmentarnymi).
· Czas obróbki: kilka–kilkadziesiąt minut (w zależności od temperatury).

